{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Лист1","6012"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":76,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"6012","index":1,"n_rows":779,"n_cols":11,"rows_kept":779,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,6],[4,0,5,0],[9,0,9,3],[9,4,10,5],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[759,2,759,3],[760,2,760,3],[759,4,759,5],[760,4,760,5],[31,0,31,4],[38,0,38,2],[45,0,45,2],[45,3,45,5],[54,0,54,4],[59,0,59,2],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[139,2,139,3],[139,4,139,5],[140,2,140,3],[140,4,140,5],[141,2,141,3],[141,4,141,5],[136,2,136,3],[136,4,136,5],[137,2,137,3],[137,4,137,5],[138,2,138,3],[138,4,138,5],[145,2,145,3],[145,4,145,5],[146,2,146,3],[146,4,146,5],[147,2,147,3],[147,4,147,5],[142,2,142,3],[142,4,142,5],[143,2,143,3],[143,4,143,5],[144,2,144,3],[144,4,144,5],[223,2,223,3],[223,4,223,5],[224,2,224,3],[224,4,224,5],[225,2,225,3],[225,4,225,5],[220,2,220,3],[220,4,220,5],[221,2,221,3],[221,4,221,5],[222,2,222,3],[222,4,222,5],[229,2,229,3],[229,4,229,5],[230,2,230,3],[230,4,230,5],[231,2,231,3],[231,4,231,5],[226,2,226,3],[226,4,226,5],[227,2,227,3],[227,4,227,5],[228,2,228,3],[228,4,228,5],[310,2,310,3],[310,4,310,5],[311,2,311,3],[311,4,311,5],[312,2,312,3],[312,4,312,5],[307,2,307,3],[307,4,307,5],[308,2,308,3],[308,4,308,5],[309,2,309,3],[309,4,309,5],[316,2,316,3],[316,4,316,5],[317,2,317,3],[317,4,317,5],[318,2,318,3],[318,4,318,5],[313,2,313,3],[313,4,313,5],[314,2,314,3],[314,4,314,5],[315,2,315,3],[315,4,315,5],[394,2,394,3],[394,4,394,5],[395,2,395,3],[395,4,395,5],[396,2,396,3],[396,4,396,5],[319,2,319,3],[319,4,319,5],[392,2,392,3],[392,4,392,5],[393,2,393,3],[393,4,393,5],[400,2,400,3],[400,4,400,5],[401,2,401,3],[401,4,401,5],[402,2,402,3],[402,4,402,5],[397,2,397,3],[397,4,397,5],[398,2,398,3],[398,4,398,5],[399,2,399,3],[399,4,399,5],[478,2,478,3],[478,4,478,5],[479,2,479,3],[479,4,479,5],[480,2,480,3],[480,4,480,5],[403,2,403,3],[403,4,403,5],[476,2,476,3],[476,4,476,5],[477,2,477,3],[477,4,477,5],[484,2,484,3],[484,4,484,5],[485,2,485,3],[485,4,485,5],[486,2,486,3],[486,4,486,5],[481,2,481,3],[481,4,481,5],[482,2,482,3],[482,4,482,5],[483,2,483,3],[483,4,483,5],[562,2,562,3],[562,4,562,5],[563,2,563,3],[563,4,563,5],[564,2,564,3],[564,4,564,5],[487,2,487,3],[487,4,487,5],[560,2,560,3],[560,4,560,5],[561,2,561,3],[561,4,561,5],[568,2,568,3],[568,4,568,5],[569,2,569,3],[569,4,569,5],[570,2,570,3],[570,4,570,5],[565,2,565,3],[565,4,565,5],[566,2,566,3],[566,4,566,5],[567,2,567,3],[567,4,567,5],[646,2,646,3],[646,4,646,5],[647,2,647,3],[647,4,647,5],[648,2,648,3],[648,4,648,5],[571,2,571,3],[571,4,571,5],[644,2,644,3],[644,4,644,5],[645,2,645,3],[645,4,645,5],[652,2,652,3],[652,4,652,5],[653,2,653,3],[653,4,653,5],[654,2,654,3],[654,4,654,5],[649,2,649,3],[649,4,649,5],[650,2,650,3],[650,4,650,5],[651,2,651,3],[651,4,651,5],[733,2,733,3],[733,4,733,5],[734,2,734,3],[734,4,734,5],[735,2,735,3],[735,4,735,5],[655,2,655,3],[655,4,655,5],[731,2,731,3],[731,4,731,5],[732,2,732,3],[732,4,732,5],[739,2,739,3],[739,4,739,5],[740,2,740,3],[740,4,740,5],[741,2,741,3],[741,4,741,5],[736,2,736,3],[736,4,736,5],[737,2,737,3],[737,4,737,5],[738,2,738,3],[738,4,738,5],[747,2,747,3],[747,4,747,5],[748,2,748,3],[748,4,748,5],[749,2,749,3],[749,4,749,5],[742,2,742,3],[742,4,742,5],[743,2,743,3],[743,4,743,5],[746,2,746,3],[746,4,746,5],[753,2,753,3],[753,4,753,5],[754,2,754,3],[754,4,754,5],[755,2,755,3],[755,4,755,5],[750,2,750,3],[750,4,750,5],[751,2,751,3],[751,4,751,5],[752,2,752,3],[752,4,752,5],[765,2,765,3],[765,4,765,5],[773,0,773,1],[756,2,756,3],[756,4,756,5],[757,2,757,3],[757,4,757,5],[758,2,758,3],[758,4,758,5],[761,2,761,3],[762,2,762,3],[761,4,761,5],[762,4,762,5],[763,2,763,3],[763,4,763,5],[764,4,764,5],[764,2,764,3]]}
["УЧАСТОК ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ"]
[]
["Источник №6012"]
["(источник выбросов - неорганизованный)"]
["Координаты источника выбросов","Х1, м","Y1, м","Х2, м","Y2, м","ширина, м",null,null,null,1]
[{"$nulls":9},1]
[{"$nulls":9},1]
[{"$nulls":9},1]
["ист.выделения 6012.01-22",{"$nulls":8},1]
["источники выделения",null,null,null,"Время работы источника выделения, час/год",{"$nulls":4},1]
["наименование ",null,"количество",{"$nulls":6},1]
["окрашенные поверхности",null,1,null,{"$f":"B163","v":368},{"$nulls":4},1]
["краскопульт",null,null,null,{"$f":"B75","v":2920},{"$nulls":4},{"$f":"C13","v":0}]
[{"$nulls":9},1]
["Выброс загрязняющих веществ в атмосферу производится посредством принудительной "]
["вентиляции со следующими рабочими параметрами:"]
["Высота устья вытяжной трубы:",null,8,"м"]
["Диаметр устья вытяжной трубы:",null,0.5,"м"]
["Часовая производительность выброса:",null,4100,"куб.м/ч"]
["Секундная производительность выброса:",null,{"$f":"+ROUND(C19/3600,3)","v":1.139},"куб.м/с"]
[]
["При расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы следующие ",{"$nulls":8},1]
["методические пособия:",{"$nulls":8},1]
["1. \"Методика расчета выделений(выбросов)загрязняющих веществ в атмосферу при ",{"$nulls":8},1]
["нанесении лакокрасочных материалов(по величинам удельных выделений)\";М.:",{"$nulls":8},1]
["НИИАтмосфера,1999г.",{"$nulls":8},1]
["2. \"Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих",{"$nulls":8},1]
["веществ в атмосферный воздух\";СПб, НИИ «Атмосфера»; 2005г",{"$nulls":8},1]
[{"$nulls":9},1]
["Валовый выброс аэрозоля ЛКМ (Паок, т/г) определяется по формуле (5.1.(1)):",{"$nulls":8},1]
[{"$nulls":9},1]
["Пaok = 0.4 · mk · ga  · 10-5",{"$nulls":8},1]
["Где: mк - масса краски используемой для покрытия за год , кг/год;",{"$nulls":8},1]
["ga - доля краски, потерянной в виде аэрозоля, % (табл. 2.).",{"$nulls":8},1]
["0.4 - поправочный коэффициент, учитывающий оседание выделяемых веществ (разд. 1.6., п.18 (2)).",{"$nulls":8},1]
[{"$nulls":9},1]
["Максимально разовый выброс аэрозоля (Gаок, г/с) определяется по формуле:",{"$nulls":8},1]
[{"$nulls":9},1]
["Gаok = П аok · 106 / n · t · 3600",{"$nulls":8},1]
[{"$nulls":9},1]
["Где: t - \"чистое\" время работы в день в наиболее напряженный месяц, час;",{"$nulls":8},1]
["n - время работы участка в этот период, дней.",{"$nulls":8},1]
[{"$nulls":9},1]
["Количество летучей части каждого компонента (Ппарок, т/г) определяется по формуле ",{"$nulls":8},1]
["(5.2., 5.3.(1)):",{"$nulls":8},1]
["Ппарok =  mk · fp · (g'p + g'' p) / 107",{"$nulls":8},1]
["Где: mк - масса краски используемой для покрытия за год за вычетом краски перешедшей ",{"$nulls":8},1]
["в аэрозоль при нанесении на поверхность , кг/год;",{"$nulls":8},1]
["fр - доля летучей части растворителя в ЛКМ, % (табл. 1.);",{"$nulls":8},1]
["g'p – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося из ЛКМ при окраске , % (табл. 2.);",{"$nulls":8},1]
["g''p – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося из ЛКМ при сушке, % (табл. 2.);",{"$nulls":8},1]
[{"$nulls":9},1]
["Валовый выброс i-го компонента (Мi, т/г) летучей части ЛКМ определяется по формуле:",{"$nulls":8},1]
[{"$nulls":9},1]
["Mi =Ппарok · fi ·10-2",{"$nulls":8},1]
["Где: fi- процентное содержание i-го компонента в летучей части ЛКМ, %.",{"$nulls":8},1]
[{"$nulls":9},1]
["Максимально разовый выброс загрязняющего вещества (Gi, г/с) определяется ",{"$nulls":8},1]
["по формуле:",{"$nulls":8},1]
["Gi = Mi ∙ 106 / 3600 ∙ n ∙ t",{"$nulls":8},1]
[{"$nulls":9},1]
["Где: t - число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, с учетом времени ",{"$nulls":8},1]
["высыхания краски, час;",{"$nulls":8},1]
["n - время работы участка в этот период, дней.",{"$nulls":8},{"$f":"+C67","v":600}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J64","v":600}]
["Тип ЛКМ - ","Грунтовка ПФ-020",{"$nulls":7},{"$f":"+J65","v":600}]
["Годовой расход ЛКМ - ",null,600,"кг/год",{"$nulls":5},{"$f":"+J66","v":600}]
["способ нанесения на поверхность - ",null,"кисть, валик",{"$nulls":6},{"$f":"+J67","v":600}]
["общее количество краскопультов - ",null,null,"шт",{"$nulls":5},{"$f":"C69","v":0}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},1,"шт.",null,{"$f":"+J66","v":600}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J70","v":600}]
["\"Чистое\" время работы окрасочного оборудования при нанесении ЛКМ на поверхность:",{"$nulls":8},600]
["в год - ",365,"дн/год",{"$nulls":6},600]
["в сутки -",8,"час/сут",{"$nulls":6},600]
["в год - ",{"$f":"+B73*B74","v":2920},"час/год",{"$nulls":6},600]
["Время работы с учетом времени высыхания краски:",{"$nulls":8},600]
["в год - ",{"$f":"+B73","v":365},"дн/год",{"$nulls":6},600]
["в сутки -",2,"час/сут",{"$nulls":6},600]
["в год - ",{"$f":"+B77*B78","v":730},"час/год",{"$nulls":6},{"$f":"+J78","v":600}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J79","v":600}]
["Валовый выброс аэрозоля:",{"$nulls":8},{"$f":"+B83","v":0}]
["mк=",{"$f":"+C67","v":600},"кг",{"$nulls":6},{"$f":"+J81","v":0},{"$f":"0.4*B82*B83/100000","v":0}]
["ga =",null,"% (для пневмораспыления)",{"$nulls":6},{"$f":"+J82","v":0}]
["Аэрозоль краски","Паок=",{"$f":"+\"0.4 * \"&TEXT(B82,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B83,\"0.0\")&\" /100000 = \"&TEXT(0.4*B82*B83/100000,\"0.0000000\")&\" т/г\"","v":"0.4 * 600.0 * 0.0 /100000 = 0.0000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+J83","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J84","v":0}]
["Валовый выброс летучей части растворителя:",{"$nulls":8},{"$f":"+B90","v":600}]
["fр=",43,"%",{"$nulls":6},{"$f":"+J86","v":600}]
["g'p=",25,"%",{"$nulls":6},600]
["g''p=",75,"%",{"$nulls":6},{"$f":"B87*(B88+B89)*B90/10000000","v":0.25800000000000001}]
["mк=",{"$f":"+C67-K82*1000","v":600},"кг",{"$nulls":6},0.25800000000000001]
["Летучая часть","Ппарок=",{"$f":"+TEXT(B90,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B87,\"0.0\")&\" * (\"&TEXT(B88,\"0.0\")&\" + \"&TEXT(B89,\"0.0\")&\") / 10000000 = \"&TEXT(B87*(B88+B89)*B90/10000000,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"600.0 * 43.0 * (25.0 + 75.0) / 10000000 = 0.258000 т/г"},{"$nulls":6},0.25800000000000001]
[{"$nulls":9},0.25800000000000001]
["Валовый выброс компонентов растворителя:",{"$nulls":8},0.25800000000000001]
["Ацетон","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C94","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$89,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C94,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$89*C94/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2580 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C94","v":0}]
["Бутилацетат","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C96","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$89,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C96,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$89*C96/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2580 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C96","v":0}]
["Спирт n-бутиловый","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C98","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$89,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C98,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$89*C98/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2580 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C98","v":0}]
["Спирт этиловый","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C100","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$89,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C100,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$89*C100/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2580 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C100","v":0}]
["Этилцеллозольв","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C102","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$89,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C102,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$89*C102/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2580 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C102","v":0}]
["Толуол","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C104","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$89,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C104,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$89*C104/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2580 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C104","v":0}]
["Ксилол","f = ",100,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C106","v":100}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$89,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C106,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$89*C106/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2580 * 100.000 / 100 = 0.258000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C106","v":100}]
["Уайт-спирит","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C108","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$89,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C108,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$89*C108/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.2580 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C108","v":0}]
["Этилацетат","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C110","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$89,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C110,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$89*C110/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.2580 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C110","v":0}]
["Сольвент","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C112","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$89,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C112,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$89*C112/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.2580 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C112","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J93","v":0.25800000000000001}]
["Максимально разовый выброс загрязняющих веществ:",{"$nulls":8},{"$f":"+J114","v":0.25800000000000001}]
["t=",{"$f":"+B78","v":2},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J115","v":0.25800000000000001}]
["n=",{"$f":"+B77","v":365},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J116","v":0.25800000000000001}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},{"$f":"+G70","v":1},"шт.",null,{"$f":"+J117","v":0.25800000000000001}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J118","v":0.25800000000000001}]
[{"$f":"+A138","v":"Ацетон"},"G=",{"$f":"+TEXT(E138,\"0.000000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$116,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$117,\"0.0\")&\" ) * \"&TEXT(G$118,\"0\")&\"  = \"&TEXT(G$118*E138*1000000/3600/B$116/B$117,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"+C138+E138","v":0}]
["Бутилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},{"$f":"+C139+E139","v":0}]
["Спирт n-бутиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Спирт этиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Этилцеллозольв","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Толуол","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Ксилол","G=",{"$f":"+TEXT(E144,\"0.000000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$116,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$117,\"0.0\")&\" ) * \"&TEXT(G$118,\"0\")&\"  = \"&TEXT(G$118*E144*1000000/3600/B$116/B$117,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.258000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0981735 г/с "},{"$nulls":6},0.35617350000000003]
["Уайт-спирит","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Этилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Сольвент","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},{"$f":"J81","v":0}]
["При расчете выделения аэрозоля краски учитывается \"чистое\" времы работы краскопульта:",{"$nulls":8},{"$f":"+J130","v":0}]
["t=",{"$f":"+B74","v":8},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J131","v":0}]
["n=",{"$f":"+B73","v":365},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J132","v":0}]
[{"$f":"+A148","v":"Аэрозоль краски"},"Gаок=",{"$f":"+TEXT(K82,\"0.000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$132,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$133,\"0.0\")&\") * \"&TEXT(G$118,\"0\")&\" = \"&TEXT(G118*K82*1000000/3600/B$132/B$133,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.000 * 1000000 / (3600 * 8.0 * 365.0) * 1 = 0.0000000 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"J133","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"J136","v":0.35617350000000003}]
["Расчет валовых (Mi, т/г) и максимально-разовых (Gi, г/с) выбросов сведен в таблицу:",{"$nulls":8},{"$f":"+SUM(J138:J148)","v":0.35617350000000003}]
["Наименование ЗВ","Код ЗВ","Gi, г/с",null,"Мi, т/г",{"$nulls":4},{"$f":"+J136","v":0.35617350000000003}]
["Ацетон",1401,{"$f":"+ROUND(G$118*E138*10^6/(3600*B$116*B$117),7)","v":0},null,{"$f":"ROUND(J$89*C94/100,6)","v":0},{"$nulls":4},{"$f":"+C138+E138","v":0}]
["Бутилацетат",1210,0,null,{"$f":"ROUND(J$89*C96/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Спирт n-бутиловый",1042,0,null,{"$f":"ROUND(J$89*C98/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Спирт этиловый",1061,0,null,{"$f":"ROUND(J$89*C100/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Этилцеллозольв",1119,0,null,{"$f":"ROUND(J$89*C102/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Толуол",621,0,null,{"$f":"ROUND(J$89*C104/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Ксилол",616,9.8173499999999997E-2,null,{"$f":"ROUND(J$89*C106/100,6)","v":0.25800000000000001},{"$nulls":4},0.35617350000000003]
["Уайт-спирит",2752,0,null,{"$f":"ROUND(J$89*C108/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Этилацетат",1240,0,null,{"$f":"ROUND(J$89*C110/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Сольвент",2750,0,null,{"$f":"ROUND(J$89*C112/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Аэрозоль краски",2902,{"$f":"+ROUND(G$118*E148*10^6/(3600*B132*B133),7)","v":0},null,{"$f":"+K82","v":0},{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J136","v":0.35617350000000003}]
["Тип ЛКМ - ","эмаль ПФ-115",{"$nulls":7},{"$f":"+C151","v":300}]
["Годовой расход ЛКМ - ",null,300,"кг/год",{"$nulls":5},{"$f":"+J150","v":300}]
["способ нанесения на поверхность - ",null,"кисть, валик",{"$nulls":6},{"$f":"+J151","v":300}]
["общее количество краскопультов - ",null,null,"шт",{"$nulls":5},{"$f":"C153","v":0}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},1,"шт.",null,{"$f":"+J150","v":300}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J154","v":300}]
["\"Чистое\" время работы окрасочного оборудования при нанесении ЛКМ на поверхность:",{"$nulls":8},300]
["в год - ",92,"дн/год",{"$nulls":6},300]
["в сутки -",4,"час/сут",{"$nulls":6},300]
["в год - ",{"$f":"+B157*B158","v":368},"час/год",{"$nulls":6},300]
["Время работы с учетом времени высыхания краски:",{"$nulls":8},300]
["в год - ",{"$f":"+B157","v":92},"дн/год",{"$nulls":6},300]
["в сутки -",4,"час/сут",{"$nulls":6},300]
["в год - ",{"$f":"+B161*B162","v":368},"час/год",{"$nulls":6},{"$f":"+J162","v":300}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J163","v":300}]
["Валовый выброс аэрозоля:",{"$nulls":8},{"$f":"+B167","v":0}]
["mк=",{"$f":"+C151","v":300},"кг",{"$nulls":6},{"$f":"+J165","v":0},{"$f":"0.4*B166*B167/100000","v":0}]
["ga =",null,"% (для пневмораспыления)",{"$nulls":6},{"$f":"+J166","v":0}]
["Аэрозоль краски","Паок=",{"$f":"+\"0.4 * \"&TEXT(B166,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B167,\"0.0\")&\" /100000 = \"&TEXT(0.4*B166*B167/100000,\"0.0000000\")&\" т/г\"","v":"0.4 * 300.0 * 0.0 /100000 = 0.0000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+J167","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J168","v":0}]
["Валовый выброс летучей части растворителя:",{"$nulls":8},{"$f":"+B174","v":300}]
["fр=",45,"%",{"$nulls":6},{"$f":"+J170","v":300}]
["g'p=",25,"%",{"$nulls":6},300]
["g''p=",75,"%",{"$nulls":6},{"$f":"B171*(B172+B173)*B174/10000000","v":0.13500000000000001}]
["mк=",{"$f":"+C151-K166*1000","v":300},"кг",{"$nulls":6},0.13500000000000001]
["Летучая часть","Ппарок=",{"$f":"+TEXT(B174,\"0.000\")&\" * \"&TEXT(B171,\"0.0\")&\" * (\"&TEXT(B172,\"0.0\")&\" + \"&TEXT(B173,\"0.0\")&\") / 10000000 = \"&TEXT(B171*(B172+B173)*B174/10000000,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"300.000 * 45.0 * (25.0 + 75.0) / 10000000 = 0.135000 т/г"},{"$nulls":6},0.13500000000000001]
[{"$nulls":9},0.13500000000000001]
["Валовый выброс компонентов растворителя:",{"$nulls":8},0.13500000000000001]
["Ацетон","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C178","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$173,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C178,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$173*C178/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.1350 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C178","v":0}]
["Бутилацетат","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C180","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$173,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C180,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$173*C180/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.1350 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C180","v":0}]
["Спирт n-бутиловый","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C182","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$173,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C182,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$173*C182/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.1350 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C182","v":0}]
["Спирт этиловый","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C184","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$173,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C184,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$173*C184/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.1350 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C184","v":0}]
["Этилцеллозольв","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C186","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$173,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C186,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$173*C186/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.1350 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C186","v":0}]
["Толуол","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C188","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$173,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C188,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$173*C188/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.1350 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C188","v":0}]
["Ксилол","f = ",50,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C190","v":50}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$173,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C190,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$173*C190/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.1350 * 50.000 / 100 = 0.067500 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C190","v":50}]
["Уайт-спирит","f = ",50,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C192","v":50}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$173,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C192,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$173*C192/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.1350 * 50.000 / 100 = 0.067500 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C192","v":50}]
["Этилацетат","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C194","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$173,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C194,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$173*C194/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.1350 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C194","v":0}]
["Сольвент","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C196","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$173,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C196,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$173*C196/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.1350 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C196","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J177","v":0.13500000000000001}]
["Максимально разовый выброс загрязняющих веществ:",{"$nulls":8},{"$f":"+J198","v":0.13500000000000001}]
["t=",{"$f":"+B162","v":4},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J199","v":0.13500000000000001}]
["n=",{"$f":"+B161","v":92},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J200","v":0.13500000000000001}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},{"$f":"+G154","v":1},"шт.",null,{"$f":"+J201","v":0.13500000000000001}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J202","v":0.13500000000000001}]
[{"$f":"+A222","v":"Ацетон"},"G=",{"$f":"+TEXT(E222,\"0.000000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$200,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$201,\"0.0\")&\" ) * \"&TEXT(G$202,\"0\")&\"  = \"&TEXT(G$202*E222*1000000/3600/B$200/B$201,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"+C222+E222","v":0}]
["Бутилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},{"$f":"+C223+E223","v":0}]
["Спирт n-бутиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Спирт этиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Этилцеллозольв","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Толуол","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Ксилол","G=",{"$f":"+TEXT(E228,\"0.000000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$200,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$201,\"0.0\")&\" ) * \"&TEXT(G$202,\"0\")&\"  = \"&TEXT(G$202*E228*1000000/3600/B$200/B$201,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.067500 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0509511 г/с "},{"$nulls":6},0.1184511]
["Уайт-спирит","G=","0.067500 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0509511 г/с ",{"$nulls":6},0.1184511]
["Этилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Сольвент","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},{"$f":"J165","v":0}]
["При расчете выделения аэрозоля краски учитывается \"чистое\" времы работы краскопульта:",{"$nulls":8},{"$f":"+J214","v":0}]
["t=",{"$f":"+B158","v":4},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J215","v":0}]
["n=",{"$f":"+B157","v":92},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J216","v":0}]
[{"$f":"+A232","v":"Аэрозоль краски"},"Gаок=",{"$f":"+TEXT(K166,\"0.000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$216,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$217,\"0.0\")&\") * \"&TEXT(G$202,\"0\")&\" = \"&TEXT(G202*K166*1000000/3600/B$216/B$217,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0) * 1 = 0.0000000 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"J217","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"J220","v":0.23690220000000001}]
["Расчет валовых (Mi, т/г) и максимально-разовых (Gi, г/с) выбросов сведен в таблицу:",{"$nulls":8},{"$f":"+SUM(J222:J232)","v":0.23690220000000001}]
["Наименование ЗВ","Код ЗВ","Gi, г/с",null,"Мi, т/г",{"$nulls":4},{"$f":"+J220","v":0.23690220000000001}]
["Ацетон",1401,{"$f":"+ROUND(G$202*E222*10^6/(3600*B$200*B$201),7)","v":0},null,{"$f":"ROUND(J$173*C178/100,6)","v":0},{"$nulls":4},{"$f":"+C222+E222","v":0}]
["Бутилацетат",1210,0,null,{"$f":"ROUND(J$173*C180/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Спирт n-бутиловый",1042,0,null,{"$f":"ROUND(J$173*C182/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Спирт этиловый",1061,0,null,{"$f":"ROUND(J$173*C184/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Этилцеллозольв",1119,0,null,{"$f":"ROUND(J$173*C186/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Толуол",621,0,null,{"$f":"ROUND(J$173*C188/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Ксилол",616,5.0951099999999999E-2,null,{"$f":"ROUND(J$173*C190/100,6)","v":6.7500000000000004E-2},{"$nulls":4},0.1184511]
["Уайт-спирит",2752,5.0951099999999999E-2,null,{"$f":"ROUND(J$173*C192/100,6)","v":6.7500000000000004E-2},{"$nulls":4},0.1184511]
["Этилацетат",1240,0,null,{"$f":"ROUND(J$173*C194/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Сольвент",2750,0,null,{"$f":"ROUND(J$173*C196/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Аэрозоль краски",2902,{"$f":"+ROUND(G$202*E232*10^6/(3600*B216*B217),7)","v":0},null,{"$f":"+K166","v":0},{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J220","v":0.23690220000000001}]
["Тип ЛКМ - ","Грунтовка ХС-010",{"$nulls":7},{"$f":"+C235","v":0}]
["Годовой расход ЛКМ - ",null,null,"кг/год",{"$nulls":5},{"$f":"+J234","v":0}]
["способ нанесения на поверхность - ",null,"кисть, валик",{"$nulls":6},{"$f":"+J235","v":0}]
["общее количество краскопультов - ",null,4,"шт",{"$nulls":5},{"$f":"+J236","v":0}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},1,"шт.",null,{"$f":"+J234","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J238","v":0}]
["\"Чистое\" время работы окрасочного оборудования при нанесении ЛКМ на поверхность:",{"$nulls":8},0]
["в год - ",252,"дн/год",{"$nulls":6},0]
["в сутки -",3,"час/сут",{"$nulls":6},0]
["в год - ",{"$f":"+B241*B242","v":756},"час/год",{"$nulls":6},0]
["Время работы с учетом времени высыхания краски:",{"$nulls":8},0]
["в год - ",{"$f":"+B241","v":252},"дн/год",{"$nulls":6},0]
["в сутки -",24,"час/сут",{"$nulls":6},0]
["в год - ",{"$f":"+B245*B246","v":6048},"час/год",{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},0]
["Валовый выброс аэрозоля:",{"$nulls":8},{"$f":"+B251","v":0}]
["mк=",{"$f":"+C235","v":0},"кг",{"$nulls":6},0,{"$f":"0.4*B250*B251/100000","v":0}]
["ga =",null,"% (для пневмораспыления)",{"$nulls":6},0]
["Аэрозоль краски","Паок=",{"$f":"+\"0.4 * \"&TEXT(B250,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B251,\"0.0\")&\" /100000 = \"&TEXT(0.4*B250*B251/100000,\"0.0000000\")&\" т/г\"","v":"0.4 * 0.0 * 0.0 /100000 = 0.0000000 т/г"},{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},0]
["Валовый выброс летучей части растворителя:",{"$nulls":8},{"$f":"+B258","v":0}]
["fр=",67,"%",{"$nulls":6},{"$f":"+J254","v":0}]
["g'p=",25,"%",{"$nulls":6},0]
["g''p=",75,"%",{"$nulls":6},{"$f":"B255*(B256+B257)*B258/10000000","v":0}]
["mк=",{"$f":"+C235-K250*1000","v":0},"кг",{"$nulls":6},0]
["Летучая часть","Ппарок=",{"$f":"+TEXT(B258,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B255,\"0.0\")&\" * (\"&TEXT(B256,\"0.0\")&\" + \"&TEXT(B257,\"0.0\")&\") / 10000000 = \"&TEXT(B255*(B256+B257)*B258/10000000,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0 * 67.0 * (25.0 + 75.0) / 10000000 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},0]
["Валовый выброс компонентов растворителя:",{"$nulls":8},0]
["Ацетон","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C262","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$257,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C262,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$257*C262/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C262","v":0}]
["Бутилацетат","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C264","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$257,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C264,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$257*C264/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C264","v":0}]
["Спирт n-бутиловый","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C266","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$257,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C266,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$257*C266/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C266","v":0}]
["Спирт этиловый","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C268","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$257,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C268,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$257*C268/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C268","v":0}]
["Этилцеллозольв","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C270","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$257,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C270,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$257*C270/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C270","v":0}]
["Толуол","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C272","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$257,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C272,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$257*C272/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C272","v":0}]
["Ксилол","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C274","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$257,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C274,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$257*C274/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C274","v":0}]
["Уайт-спирит","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C276","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$257,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C276,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$257*C276/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C276","v":0}]
["Этилацетат","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C278","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$257,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C278,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$257*C278/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C278","v":0}]
["Сольвент","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C280","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$257,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C280,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$257*C280/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C280","v":0}]
["Керосин","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C282","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$257,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C282,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$257*C282/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C282","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J261","v":0}]
["Максимально разовый выброс загрязняющих веществ:",{"$nulls":8},{"$f":"+J284","v":0}]
["t=",{"$f":"+B246","v":24},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J285","v":0}]
["n=",{"$f":"+B245","v":252},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J286","v":0}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},{"$f":"+G238","v":1},"шт.",null,{"$f":"+J287","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J288","v":0}]
[{"$f":"+A309","v":"Ацетон"},"G=",{"$f":"+TEXT(E309,\"0.000000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$286,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$287,\"0.0\")&\" ) * \"&TEXT(G$288,\"0\")&\"  = \"&TEXT(G$288*E309*1000000/3600/B$286/B$287,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"+C309+E309","v":0}]
["Бутилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},{"$f":"+C310+E310","v":0}]
["Спирт n-бутиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Спирт этиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Этилцеллозольв","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Толуол","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Ксилол","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Уайт-спирит","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},{"$f":"+C316+E316","v":0}]
["Этилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},{"$f":"+C317+E317","v":0}]
["Сольвент","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},{"$f":"+C318+E318","v":0}]
["Керосин","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},{"$f":"+C319+E319","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J249","v":0}]
["При расчете выделения аэрозоля краски учитывается \"чистое\" времы работы краскопульта:",{"$nulls":8},{"$f":"+J301","v":0}]
["t=",{"$f":"+B242","v":3},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J302","v":0}]
["n=",{"$f":"+B241","v":252},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J303","v":0}]
[{"$f":"+A320","v":"Аэрозоль краски"},"Gаок=",{"$f":"+TEXT(K250,\"0.000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$303,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$304,\"0.0\")&\") * \"&TEXT(G$288,\"0\")&\" = \"&TEXT(G288*K250*1000000/3600/B$303/B$304,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.000 * 1000000 / (3600 * 3.0 * 252.0) * 1 = 0.0000000 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"+J304","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J307","v":0}]
["Расчет валовых (Mi, т/г) и максимально-разовых (Gi, г/с) выбросов сведен в таблицу:",{"$nulls":8},{"$f":"+SUM(J309:J320)","v":0}]
["Наименование ЗВ","Код ЗВ","Gi, г/с",null,"Мi, т/г",{"$nulls":4},{"$f":"+J307","v":0}]
["Ацетон",1401,{"$f":"+ROUND(G$288*E309*10^6/(3600*B$286*B$287),7)","v":0},null,{"$f":"ROUND(J$257*C262/100,6)","v":0},{"$nulls":4},{"$f":"+C309+E309","v":0}]
["Бутилацетат",1210,0,null,{"$f":"ROUND(J$257*C264/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Спирт n-бутиловый",1042,0,null,{"$f":"ROUND(J$257*C266/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Спирт этиловый",1061,0,null,{"$f":"ROUND(J$257*C268/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Этилцеллозольв",1119,0,null,{"$f":"ROUND(J$257*C270/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Толуол",621,0,null,{"$f":"ROUND(J$257*C272/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Ксилол",616,0,null,{"$f":"ROUND(J$257*C274/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Уайт-спирит",2752,{"$f":"+ROUND(G$288*E316*10^6/(3600*B$286*B$287),7)","v":0},null,{"$f":"ROUND(J$257*C276/100,6)","v":0},{"$nulls":4},{"$f":"+C316+E316","v":0}]
["Этилацетат",1240,0,null,{"$f":"ROUND(J$257*C278/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Сольвент",2750,0,null,{"$f":"ROUND(J$257*C280/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Керосин",2732,0,null,{"$f":"ROUND(J$257*C282/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Аэрозоль краски",2902,{"$f":"+ROUND(G$288*E320*10^6/(3600*B303*B304),7)","v":0},null,{"$f":"+K250","v":0},{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J307","v":0}]
["Тип ЛКМ - ","Грунтовка ВЛ-02",{"$nulls":7},{"$f":"+C323","v":0}]
["Годовой расход ЛКМ - ",null,null,"кг/год",{"$nulls":5},{"$f":"+J322","v":0}]
["способ нанесения на поверхность - ",null,"кисть, валик",{"$nulls":6},{"$f":"+J323","v":0}]
["общее количество краскопультов - ",null,null,"шт",{"$nulls":5},{"$f":"C325","v":0}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},1,"шт.",null,{"$f":"+J322","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J326","v":0}]
["\"Чистое\" время работы окрасочного оборудования при нанесении ЛКМ на поверхность:",{"$nulls":8},0]
["в год - ",250,"дн/год",{"$nulls":6},0]
["в сутки -",8,"час/сут",{"$nulls":6},0]
["в год - ",{"$f":"+B329*B330","v":2000},"час/год",{"$nulls":6},0]
["Время работы с учетом времени высыхания краски:",{"$nulls":8},0]
["в год - ",{"$f":"+B329","v":250},"дн/год",{"$nulls":6},0]
["в сутки -",24,"час/сут",{"$nulls":6},0]
["в год - ",{"$f":"+B333*B334","v":6000},"час/год",{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},0]
["Валовый выброс аэрозоля:",{"$nulls":8},{"$f":"+B339","v":0}]
["mк=",{"$f":"+C323","v":0},"кг",{"$nulls":6},0,{"$f":"0.4*B338*B339/100000","v":0}]
["ga =",0,"%",{"$nulls":6},0]
["Аэрозоль краски","Паок=",{"$f":"+\"0.4 * \"&TEXT(B338,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B339,\"0.0\")&\" /100000 = \"&TEXT(0.4*B338*B339/100000,\"0.0000000\")&\" т/г\"","v":"0.4 * 0.0 * 0.0 /100000 = 0.0000000 т/г"},{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},0]
["Валовый выброс летучей части растворителя:",{"$nulls":8},{"$f":"+B346","v":0}]
["fр=",79,"%",{"$nulls":6},{"$f":"+J342","v":0}]
["g'p=",25,"%",{"$nulls":6},0]
["g''p=",75,"%",{"$nulls":6},{"$f":"B343*(B344+B345)*B346/10000000","v":0}]
["mк=",{"$f":"+C323-K338*1000","v":0},"кг",{"$nulls":6},0]
["Летучая часть","Ппарок=",{"$f":"+TEXT(B346,\"0.000\")&\" * \"&TEXT(B343,\"0.0\")&\" * (\"&TEXT(B344,\"0.0\")&\" + \"&TEXT(B345,\"0.0\")&\") / 10000000 = \"&TEXT(B343*(B344+B345)*B346/10000000,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.000 * 79.0 * (25.0 + 75.0) / 10000000 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},0]
["Валовый выброс компонентов растворителя:",{"$nulls":8},0]
["Ацетон","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C350","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$345,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C350,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$345*C350/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C350","v":0}]
["Бутилацетат","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C352","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$345,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C352,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$345*C352/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C352","v":0}]
["Спирт n-бутиловый","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C354","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$345,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C354,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$345*C354/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C354","v":0}]
["Спирт этиловый","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C356","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$345,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C356,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$345*C356/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C356","v":0}]
["Этилцеллозольв","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C358","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$345,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C358,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$345*C358/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C358","v":0}]
["Толуол","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C360","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$345,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C360,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$345*C360/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C360","v":0}]
["Ксилол","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C362","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$345,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C362,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$345*C362/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C362","v":0}]
["Уайт-спирит","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C364","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$345,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C364,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$345*C364/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C364","v":0}]
["Этилацетат","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C366","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$345,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C366,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$345*C366/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C366","v":0}]
["Сольвент","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C368","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$345,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C368,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$345*C368/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C368","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J349","v":0}]
["Максимально разовый выброс загрязняющих веществ:",{"$nulls":8},{"$f":"+J370","v":0}]
["t=",{"$f":"+B334","v":24},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J371","v":0}]
["n=",{"$f":"+B333","v":250},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J372","v":0}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},{"$f":"+G326","v":1},"шт.",null,{"$f":"+J373","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J374","v":0}]
[{"$f":"+A394","v":"Ацетон"},"G=",{"$f":"+TEXT(E394,\"0.000000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$372,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$373,\"0.0\")&\" ) * \"&TEXT(G$374,\"0\")&\"  = \"&TEXT(G$374*E394*1000000/3600/B$372/B$373,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 250.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"+C394+E394","v":0}]
["Бутилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 250.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},{"$f":"+C395+E395","v":0}]
["Спирт n-бутиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 250.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Спирт этиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 250.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Этилцеллозольв","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 250.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Толуол","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 250.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Ксилол","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 250.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Уайт-спирит","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 250.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Этилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 250.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Сольвент","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 250.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J375","v":0}]
["При расчете выделения аэрозоля краски учитывается \"чистое\" времы работы краскопульта:",{"$nulls":8},{"$f":"+J341","v":0}]
["t=",{"$f":"+B330","v":8},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J387","v":0}]
["n=",{"$f":"+B329","v":250},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J388","v":0}]
[{"$f":"+A404","v":"Аэрозоль краски"},"Gаок=",{"$f":"+TEXT(K338,\"0.0000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$388,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$389,\"0.0\")&\") * \"&TEXT(G$374,\"0\")&\" = \"&TEXT(G374*K338*1000000/3600/B$388/B$389,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.0000 * 1000000 / (3600 * 8.0 * 250.0) * 1 = 0.0000000 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"+J389","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J390","v":0}]
["Расчет валовых (Mi, т/г) и максимально-разовых (Gi, г/с) выбросов сведен в таблицу:",{"$nulls":8},{"$f":"+SUM(J394:J404)","v":0}]
["Наименование ЗВ","Код ЗВ","Gi, г/с",null,"Мi, т/г",{"$nulls":4},{"$f":"+J392","v":0}]
["Ацетон",1401,{"$f":"+ROUND(G$374*E394*10^6/(3600*B$372*B$373),7)","v":0},null,{"$f":"ROUND(J$345*C350/100,6)","v":0},{"$nulls":4},{"$f":"+C394+E394","v":0}]
["Бутилацетат",1210,0,null,{"$f":"ROUND(J$345*C352/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Спирт n-бутиловый",1042,0,null,{"$f":"ROUND(J$345*C354/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Спирт этиловый",1061,0,null,{"$f":"ROUND(J$345*C356/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Этилцеллозольв",1119,0,null,{"$f":"ROUND(J$345*C358/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Толуол",621,0,null,{"$f":"ROUND(J$345*C360/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Ксилол",616,0,null,{"$f":"ROUND(J$345*C362/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Уайт-спирит",2752,0,null,{"$f":"ROUND(J$345*C364/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Этилацетат",1240,0,null,{"$f":"ROUND(J$345*C366/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Сольвент",2750,0,null,{"$f":"ROUND(J$345*C368/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Аэрозоль краски",2902,{"$f":"+ROUND(G$374*E404*10^6/(3600*B388*B389),7)","v":0},null,{"$f":"+K338","v":0},{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J392","v":0}]
["Тип ЛКМ - ","Шпатлевка НЦ-008",{"$nulls":7},{"$f":"+C407","v":360}]
["Годовой расход ЛКМ - ",null,360,"кг/год",{"$nulls":5},{"$f":"+J406","v":360}]
["способ нанесения на поверхность - ",null,"пневмораспыление",{"$nulls":6},{"$f":"+J407","v":360}]
["общее количество краскопультов - ",null,1,"шт",{"$nulls":5},{"$f":"+J408","v":360}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},1,"шт.",null,{"$f":"+J406","v":360}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J410","v":360}]
["\"Чистое\" время работы окрасочного оборудования при нанесении ЛКМ на поверхность:",{"$nulls":8},360]
["в год - ",365,"дн/год",{"$nulls":6},360]
["в сутки -",8,"час/сут",{"$nulls":6},360]
["в год - ",{"$f":"+B413*B414","v":2920},"час/год",{"$nulls":6},360]
["Время работы с учетом времени высыхания краски:",{"$nulls":8},360]
["в год - ",{"$f":"+B413","v":365},"дн/год",{"$nulls":6},360]
["в сутки -",2,"час/сут",{"$nulls":6},360]
["в год - ",{"$f":"+B417*B418","v":730},"час/год",{"$nulls":6},{"$f":"+J418","v":360}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J419","v":360}]
["Валовый выброс аэрозоля:",{"$nulls":8},{"$f":"+B423","v":30}]
["mк=",{"$f":"+C407","v":360},"кг",{"$nulls":6},{"$f":"+J421","v":30},{"$f":"0.4*B422*B423/100000","v":4.3200000000000002E-2}]
["ga =",30,"% (для пневмораспыления)",{"$nulls":6},{"$f":"+J422","v":30}]
["Аэрозоль краски","Паок=",{"$f":"+\"0.4 * \"&TEXT(B422,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B423,\"0.0\")&\" /100000 = \"&TEXT(0.4*B422*B423/100000,\"0.0000000\")&\" т/г\"","v":"0.4 * 360.0 * 30.0 /100000 = 0.0432000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+J423","v":30}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J424","v":30}]
["Валовый выброс летучей части растворителя:",{"$nulls":8},{"$f":"+B430","v":316.8}]
["fр=",70,"%",{"$nulls":6},{"$f":"+J426","v":316.8}]
["g'p=",25,"%",{"$nulls":6},316.8]
["g''p=",75,"%",{"$nulls":6},{"$f":"B427*(B428+B429)*B430/10000000","v":0.22176000000000001}]
["mк=",{"$f":"+C407-K422*1000","v":316.8},"кг",{"$nulls":6},0.22176000000000001]
["Летучая часть","Ппарок=",{"$f":"+TEXT(B430,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B427,\"0.0\")&\" * (\"&TEXT(B428,\"0.0\")&\" + \"&TEXT(B429,\"0.0\")&\") / 10000000 = \"&TEXT(B427*(B428+B429)*B430/10000000,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"316.8 * 70.0 * (25.0 + 75.0) / 10000000 = 0.2218 т/г"},{"$nulls":6},0.22176000000000001]
[{"$nulls":9},0.22176000000000001]
["Валовый выброс компонентов растворителя:",{"$nulls":8},0.22176000000000001]
["Ацетон","f = ",15,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C434","v":15}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$429,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C434,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$429*C434/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2218 * 15.000 / 100 = 0.033264 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C434","v":15}]
["Бутилацетат","f = ",30,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C436","v":30}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$429,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C436,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$429*C436/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2218 * 30.000 / 100 = 0.066528 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C436","v":30}]
["Спирт n-бутиловый","f = ",5,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C438","v":5}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$429,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C438,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$429*C438/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2218 * 5.000 / 100 = 0.011088 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C438","v":5}]
["Спирт этиловый","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C440","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$429,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C440,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$429*C440/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2218 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C440","v":0}]
["Этилцеллозольв","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C442","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$429,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C442,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$429*C442/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2218 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C442","v":0}]
["Толуол","f = ",30,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C444","v":30}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$429,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C444,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$429*C444/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.2218 * 30.000 / 100 = 0.066528 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C444","v":30}]
["Ксилол","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C446","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$429,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C446,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$429*C446/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.2218 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C446","v":0}]
["Уайт-спирит","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C448","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$429,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C448,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$429*C448/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.2218 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C448","v":0}]
["Этилацетат","f = ",20,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C450","v":20}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$429,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C450,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$429*C450/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.2218 * 20.000 / 100 = 0.0444 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C450","v":20}]
["Сольвент","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C452","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$429,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C452,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$429*C452/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.2218 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C452","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J433","v":0.22176000000000001}]
["Максимально разовый выброс загрязняющих веществ:",{"$nulls":8},{"$f":"+J454","v":0.22176000000000001}]
["t=",{"$f":"+B418","v":2},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J455","v":0.22176000000000001}]
["n=",{"$f":"+B417","v":365},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J456","v":0.22176000000000001}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},{"$f":"+G410","v":1},"шт.",null,{"$f":"+J457","v":0.22176000000000001}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J458","v":0.22176000000000001}]
[{"$f":"+A478","v":"Ацетон"},"G=",{"$f":"+TEXT(E478,\"0.000000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$456,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$457,\"0.0\")&\" ) * \"&TEXT(G$458,\"0\")&\"  = \"&TEXT(G$458*E478*1000000/3600/B$456/B$457,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.033264 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0126575 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"+C478+E478","v":4.5921500000000004E-2}]
["Бутилацетат","G=","0.066528 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0253151 г/с ",{"$nulls":6},{"$f":"+C479+E479","v":9.1843100000000011E-2}]
["Спирт n-бутиловый","G=","0.011088 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0042192 г/с ",{"$nulls":6},1.53072E-2]
["Спирт этиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Этилцеллозольв","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Толуол","G=","0.066528 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0253151 г/с ",{"$nulls":6},9.1843100000000011E-2]
["Ксилол","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Уайт-спирит","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Этилацетат","G=","0.044352 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0168767 г/с ",{"$nulls":6},6.1228700000000004E-2]
["Сольвент","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J421","v":30}]
["При расчете выделения аэрозоля краски учитывается \"чистое\" времы работы краскопульта:",{"$nulls":8},{"$f":"+J470","v":30}]
["t=",{"$f":"+B414","v":8},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J471","v":30}]
["n=",{"$f":"+B413","v":365},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J472","v":30}]
[{"$f":"+A488","v":"Аэрозоль краски"},"Gаок=",{"$f":"+TEXT(K422,\"0.000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$472,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$473,\"0.0\")&\") * \"&TEXT(G$458,\"0\")&\" = \"&TEXT(G458*K422*1000000/3600/B$472/B$473,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.043 * 1000000 / (3600 * 8.0 * 365.0) * 1 = 0.0041096 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"+J473","v":30}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J476","v":0.35345320000000002}]
["Расчет валовых (Mi, т/г) и максимально-разовых (Gi, г/с) выбросов сведен в таблицу:",{"$nulls":8},{"$f":"+SUM(J478:J488)","v":0.35345320000000002}]
["Наименование ЗВ","Код ЗВ","Gi, г/с",null,"Мi, т/г",{"$nulls":4},{"$f":"+J476","v":0.35345320000000002}]
["Ацетон",1401,{"$f":"+ROUND(G$458*E478*10^6/(3600*B$456*B$457),7)","v":1.26575E-2},null,{"$f":"ROUND(J$429*C434/100,6)","v":3.3264000000000002E-2},{"$nulls":4},{"$f":"+C478+E478","v":4.5921500000000004E-2}]
["Бутилацетат",1210,2.53151E-2,null,{"$f":"ROUND(J$429*C436/100,6)","v":6.6528000000000004E-2},{"$nulls":4},9.1843100000000011E-2]
["Спирт n-бутиловый",1042,4.2192000000000002E-3,null,{"$f":"ROUND(J$429*C438/100,6)","v":1.1088000000000001E-2},{"$nulls":4},1.53072E-2]
["Спирт этиловый",1061,0,null,{"$f":"ROUND(J$429*C440/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Этилцеллозольв",1119,0,null,{"$f":"ROUND(J$429*C442/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Толуол",621,2.53151E-2,null,{"$f":"ROUND(J$429*C444/100,6)","v":6.6528000000000004E-2},{"$nulls":4},9.1843100000000011E-2]
["Ксилол",616,0,null,{"$f":"ROUND(J$429*C446/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Уайт-спирит",2752,0,null,{"$f":"ROUND(J$429*C448/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Этилацетат",1240,1.6876700000000001E-2,null,{"$f":"ROUND(J$429*C450/100,6)","v":4.4352000000000003E-2},{"$nulls":4},6.1228700000000004E-2]
["Сольвент",2750,0,null,{"$f":"ROUND(J$429*C452/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Аэрозоль краски",2902,{"$f":"+ROUND(G$458*E488*10^6/(3600*B472*B473),7)","v":4.1095999999999997E-3},null,{"$f":"+K422","v":4.3200000000000002E-2},{"$nulls":4},4.73096E-2]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J476","v":0.35345320000000002}]
["Тип ЛКМ - ","растворитель РС-2",{"$nulls":7},{"$f":"+C491","v":5}]
["Годовой расход ЛКМ - ",null,5,"кг/год",{"$nulls":5},{"$f":"+J490","v":5}]
["способ нанесения на поверхность - ",null,"пневмораспыление",{"$nulls":6},{"$f":"+J491","v":5}]
["общее количество краскопультов - ",null,1,"шт",{"$nulls":5},{"$f":"+J492","v":5}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},1,"шт.",null,{"$f":"+J490","v":5}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J494","v":5}]
["\"Чистое\" время работы окрасочного оборудования при нанесении ЛКМ на поверхность:",{"$nulls":8},5]
["в год - ",92,"дн/год",{"$nulls":6},5]
["в сутки -",0,"час/сут",{"$nulls":6},5]
["в год - ",{"$f":"+B497*B498","v":0},"час/год",{"$nulls":6},5]
["Время работы с учетом времени высыхания краски:",{"$nulls":8},5]
["в год - ",{"$f":"+B497","v":92},"дн/год",{"$nulls":6},5]
["в сутки -",4,"час/сут",{"$nulls":6},5]
["в год - ",{"$f":"+B501*B502","v":368},"час/год",{"$nulls":6},{"$f":"+J502","v":5}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J503","v":5}]
["Валовый выброс аэрозоля:",{"$nulls":8},{"$f":"+B507","v":30}]
["mк=",{"$f":"+C491","v":5},"кг",{"$nulls":6},{"$f":"+J505","v":30},{"$f":"0.4*B506*B507/100000","v":5.9999999999999995E-4}]
["ga =",30,"% (для пневмораспыления)",{"$nulls":6},{"$f":"+J506","v":30}]
["Аэрозоль краски","Паок=",{"$f":"+\"0.4 * \"&TEXT(B506,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B507,\"0.0\")&\" /100000 = \"&TEXT(0.4*B506*B507/100000,\"0.0000000\")&\" т/г\"","v":"0.4 * 5.0 * 30.0 /100000 = 0.0006000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+J507","v":30}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J508","v":30}]
["Валовый выброс летучей части растворителя:",{"$nulls":8},{"$f":"+B514","v":4.4000000000000004}]
["fр=",100,"%",{"$nulls":6},{"$f":"+J510","v":4.4000000000000004}]
["g'p=",25,"%",{"$nulls":6},4.4000000000000004]
["g''p=",75,"%",{"$nulls":6},{"$f":"B511*(B512+B513)*B514/10000000","v":4.4000000000000003E-3}]
["mк=",{"$f":"+C491-K506*1000","v":4.4000000000000004},"кг",{"$nulls":6},4.4000000000000003E-3]
["Летучая часть","Ппарок=",{"$f":"+TEXT(B514,\"0.000\")&\" * \"&TEXT(B511,\"0.0\")&\" * (\"&TEXT(B512,\"0.0\")&\" + \"&TEXT(B513,\"0.0\")&\") / 10000000 = \"&TEXT(B511*(B512+B513)*B514/10000000,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"4.400 * 100.0 * (25.0 + 75.0) / 10000000 = 0.0044 т/г"},{"$nulls":6},4.4000000000000003E-3]
[{"$nulls":9},4.4000000000000003E-3]
["Валовый выброс компонентов растворителя:",{"$nulls":8},4.4000000000000003E-3]
["Ацетон","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C518","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$513,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C518,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$513*C518/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0044 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C518","v":0}]
["Бутилацетат","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C520","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$513,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C520,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$513*C520/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0044 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C520","v":0}]
["Спирт n-бутиловый","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C522","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$513,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C522,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$513*C522/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0044 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C522","v":0}]
["Спирт этиловый","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C524","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$513,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C524,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$513*C524/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0044 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C524","v":0}]
["Этилцеллозольв","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C526","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$513,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C526,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$513*C526/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0044 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C526","v":0}]
["Толуол","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C528","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$513,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C528,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$513*C528/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0044 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C528","v":0}]
["Ксилол","f = ",30,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C530","v":30}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$513,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C530,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$513*C530/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0044 * 30.000 / 100 = 0.0013 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C530","v":30}]
["Уайт-спирит","f = ",70,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C532","v":70}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$513,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C532,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$513*C532/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0044 * 70.000 / 100 = 0.0031 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C532","v":70}]
["Этилацетат","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C534","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$513,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C534,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$513*C534/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0044 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C534","v":0}]
["Сольвент","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C536","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$513,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C536,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$513*C536/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0044 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C536","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J517","v":4.4000000000000003E-3}]
["Максимально разовый выброс загрязняющих веществ:",{"$nulls":8},{"$f":"+J538","v":4.4000000000000003E-3}]
["t=",{"$f":"+B502","v":4},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J539","v":4.4000000000000003E-3}]
["n=",{"$f":"+B501","v":92},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J540","v":4.4000000000000003E-3}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},{"$f":"+G494","v":1},"шт.",null,{"$f":"+J541","v":4.4000000000000003E-3}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J542","v":4.4000000000000003E-3}]
[{"$f":"+A562","v":"Ацетон"},"G=",{"$f":"+TEXT(E562,\"0.000000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$540,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$541,\"0.0\")&\" ) * \"&TEXT(G$542,\"0\")&\"  = \"&TEXT(G$542*E562*1000000/3600/B$540/B$541,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"+C562+E562","v":0}]
["Бутилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},{"$f":"+C563+E563","v":0}]
["Спирт n-бутиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Спирт этиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Этилцеллозольв","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Толуол","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Ксилол","G=","0.001320 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0009964 г/с ",{"$nulls":6},2.3163999999999997E-3]
["Уайт-спирит","G=","0.003080 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0023249 г/с ",{"$nulls":6},5.4048999999999998E-3]
["Этилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Сольвент","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 92.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J505","v":30}]
["При расчете выделения аэрозоля краски учитывается \"чистое\" времы работы краскопульта:",{"$nulls":8},{"$f":"+J554","v":30}]
["t=",{"$f":"+B498","v":0},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J555","v":30}]
["n=",{"$f":"+B497","v":92},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J556","v":30}]
[{"$f":"+A572","v":"Аэрозоль краски"},"Gаок=",{"$f":"+TEXT(K506,\"0.000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$556,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$557,\"0.0\")&\") * \"&TEXT(G$542,\"0\")&\" = \"&TEXT(G542*K506*1000000/3600/B$556/B$557,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$nulls":6},{"$f":"+J557","v":30}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J560","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Расчет валовых (Mi, т/г) и максимально-разовых (Gi, г/с) выбросов сведен в таблицу:",{"$nulls":8},{"$f":"+SUM(J562:J572)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Наименование ЗВ","Код ЗВ","Gi, г/с",null,"Мi, т/г",{"$nulls":4},{"$f":"+J560","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Ацетон",1401,{"$f":"+ROUND(G$542*E562*10^6/(3600*B$540*B$541),7)","v":0},null,{"$f":"ROUND(J$513*C518/100,6)","v":0},{"$nulls":4},{"$f":"+C562+E562","v":0}]
["Бутилацетат",1210,0,null,{"$f":"ROUND(J$513*C520/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Спирт n-бутиловый",1042,0,null,{"$f":"ROUND(J$513*C522/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Спирт этиловый",1061,0,null,{"$f":"ROUND(J$513*C524/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Этилцеллозольв",1119,0,null,{"$f":"ROUND(J$513*C526/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Толуол",621,0,null,{"$f":"ROUND(J$513*C528/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Ксилол",616,9.9639999999999993E-4,null,{"$f":"ROUND(J$513*C530/100,6)","v":1.32E-3},{"$nulls":4},2.3163999999999997E-3]
["Уайт-спирит",2752,2.3249E-3,null,{"$f":"ROUND(J$513*C532/100,6)","v":3.0799999999999998E-3},{"$nulls":4},5.4048999999999998E-3]
["Этилацетат",1240,0,null,{"$f":"ROUND(J$513*C534/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Сольвент",2750,0,null,{"$f":"ROUND(J$513*C536/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Аэрозоль краски",2902,{"$f":"+ROUND(G$542*E572*10^6/(3600*B556*B557),7)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"+K506","v":5.9999999999999995E-4},{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J560","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Тип ЛКМ - ","Растворитель № 646",{"$nulls":7},{"$f":"+C575","v":2124}]
["Годовой расход ЛКМ - ",null,2124,"кг/год",{"$nulls":5},{"$f":"+J574","v":2124}]
["способ нанесения на поверхность - ",null,"разбавление ЛКМ",{"$nulls":6},{"$f":"+J575","v":2124}]
["общее количество краскопультов - ",null,1,"шт",{"$nulls":5},{"$f":"C577","v":1}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},1,"шт.",null,{"$f":"+J574","v":2124}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J578","v":2124}]
["\"Чистое\" время работы окрасочного оборудования при нанесении ЛКМ на поверхность:",{"$nulls":8},2124]
["в год - ",365,"дн/год",{"$nulls":6},2124]
["в сутки -",0,"час/сут",{"$nulls":6},2124]
["в год - ",{"$f":"+B581*B582","v":0},"час/год",{"$nulls":6},2124]
["Время работы с учетом времени высыхания краски:",{"$nulls":8},2124]
["в год - ",{"$f":"+B581","v":365},"дн/год",{"$nulls":6},2124]
["в сутки -",2,"час/сут",{"$nulls":6},2124]
["в год - ",{"$f":"+B585*B586","v":730},"час/год",{"$nulls":6},{"$f":"+J586","v":2124}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J587","v":2124}]
["Валовый выброс аэрозоля:",{"$nulls":8},{"$f":"+B591","v":30}]
["mк=",{"$f":"+C575","v":2124},"кг",{"$nulls":6},{"$f":"+J589","v":30},{"$f":"0.4*B590*B591/100000","v":0.25488}]
["ga =",30,"% (для пневмораспыления)",{"$nulls":6},{"$f":"+J590","v":30}]
["Аэрозоль краски","Паок=",{"$f":"+\"0.4 * \"&TEXT(B590,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B591,\"0.0\")&\" /100000 = \"&TEXT(0.4*B590*B591/100000,\"0.0000000\")&\" т/г\"","v":"0.4 * 2124.0 * 30.0 /100000 = 0.2548800 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+J591","v":30}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J592","v":30}]
["Валовый выброс летучей части растворителя:",{"$nulls":8},{"$f":"+B598","v":1869.12}]
["fр=",100,"%",{"$nulls":6},{"$f":"+J594","v":1869.12}]
["g'p=",1,"%",{"$nulls":6},1869.12]
["g''p=",72,"%",{"$nulls":6},{"$f":"B595*(B596+B597)*B598/10000000","v":1.3644575999999999}]
["mк=",{"$f":"+C575-K590*1000","v":1869.12},"кг",{"$nulls":6},1.3644575999999999]
["Летучая часть","Ппарок=",{"$f":"+TEXT(B598,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B595,\"0.0\")&\" * (\"&TEXT(B596,\"0.0\")&\" + \"&TEXT(B597,\"0.0\")&\") / 10000000 = \"&TEXT(B595*(B596+B597)*B598/10000000,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"1869.1 * 100.0 * (1.0 + 72.0) / 10000000 = 1.3645 т/г"},{"$nulls":6},1.3644575999999999]
[{"$nulls":9},1.3644575999999999]
["Валовый выброс компонентов растворителя:",{"$nulls":8},1.3644575999999999]
["Ацетон","f = ",7,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C602","v":7}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$597,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C602,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$597*C602/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"1.3645 * 7.000 / 100 = 0.095512 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C602","v":7}]
["Бутилацетат","f = ",10,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C604","v":10}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$597,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C604,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$597*C604/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"1.3645 * 10.000 / 100 = 0.136446 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C604","v":10}]
["Спирт n-бутиловый","f = ",15,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C606","v":15}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$597,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C606,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$597*C606/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"1.3645 * 15.000 / 100 = 0.204669 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C606","v":15}]
["Спирт этиловый","f = ",10,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C608","v":10}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$597,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C608,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$597*C608/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"1.3645 * 10.000 / 100 = 0.136446 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C608","v":10}]
["Этилцеллозольв","f = ",8,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C610","v":8}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$597,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C610,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$597*C610/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"1.3645 * 8.000 / 100 = 0.109157 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C610","v":8}]
["Толуол","f = ",50,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C612","v":50}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$597,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C612,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$597*C612/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"1.3645 * 50.000 / 100 = 0.682229 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C612","v":50}]
["Ксилол","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C614","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$597,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C614,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$597*C614/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"1.3645 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C614","v":0}]
["Уайт-спирит","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C616","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$597,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C616,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$597*C616/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"1.3645 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C616","v":0}]
["Этилацетат","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C618","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$597,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C618,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$597*C618/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"1.3645 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C618","v":0}]
["Сольвент","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C620","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$597,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C620,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$597*C620/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"1.3645 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C620","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J601","v":1.3644575999999999}]
["Максимально разовый выброс загрязняющих веществ:",{"$nulls":8},{"$f":"+J622","v":1.3644575999999999}]
["t=",{"$f":"+B586","v":2},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J623","v":1.3644575999999999}]
["n=",{"$f":"+B585","v":365},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J624","v":1.3644575999999999}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},{"$f":"+G578","v":1},"шт.",null,{"$f":"+J625","v":1.3644575999999999}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J626","v":1.3644575999999999}]
[{"$f":"+A646","v":"Ацетон"},"G=",{"$f":"+TEXT(E646,\"0.000000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$624,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$625,\"0.0\")&\" ) * \"&TEXT(G$626,\"0\")&\"  = \"&TEXT(G$626*E646*1000000/3600/B$624/B$625,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.095512 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0363440 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"+C646+E646","v":0.131856}]
["Бутилацетат","G=","0.136446 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0519201 г/с ",{"$nulls":6},{"$f":"+C647+E647","v":0.18836610000000001}]
["Спирт n-бутиловый","G=","0.204669 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0778801 г/с ",{"$nulls":6},0.2825491]
["Спирт этиловый","G=","0.136446 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0519201 г/с ",{"$nulls":6},0.18836610000000001]
["Этилцеллозольв","G=","0.109157 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0415361 г/с ",{"$nulls":6},0.1506931]
["Толуол","G=","0.682229 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.2596001 г/с ",{"$nulls":6},0.94182909999999997]
["Ксилол","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Уайт-спирит","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Этилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Сольвент","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 2.0 * 365.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J589","v":30}]
["При расчете выделения аэрозоля краски учитывается \"чистое\" времы работы краскопульта:",{"$nulls":8},{"$f":"+J638","v":30}]
["t=",0,"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J639","v":30}]
["n=",{"$f":"+B581","v":365},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J640","v":30}]
[{"$f":"+A656","v":"Аэрозоль краски"},"Gаок=",{"$f":"+TEXT(K590,\"0.000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$640,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$641,\"0.0\")&\") * \"&TEXT(G$626,\"0\")&\" = \"&TEXT(G626*K590*1000000/3600/B$640/B$641,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$nulls":6},{"$f":"+J641","v":30}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J644","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Расчет валовых (Mi, т/г) и максимально-разовых (Gi, г/с) выбросов сведен в таблицу:",{"$nulls":8},{"$f":"+SUM(J646:J656)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Наименование ЗВ","Код ЗВ","Gi, г/с",null,"Мi, т/г",{"$nulls":4},{"$f":"+J644","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Ацетон",1401,{"$f":"+ROUND(G$626*E646*10^6/(3600*B$624*B$625),7)","v":3.6344000000000001E-2},null,{"$f":"ROUND(J$597*C602/100,6)","v":9.5512E-2},{"$nulls":4},{"$f":"+C646+E646","v":0.131856}]
["Бутилацетат",1210,5.1920099999999997E-2,null,{"$f":"ROUND(J$597*C604/100,6)","v":0.13644600000000001},{"$nulls":4},0.18836610000000001]
["Спирт n-бутиловый",1042,7.7880099999999994E-2,null,{"$f":"ROUND(J$597*C606/100,6)","v":0.20466899999999999},{"$nulls":4},0.2825491]
["Спирт этиловый",1061,5.1920099999999997E-2,null,{"$f":"ROUND(J$597*C608/100,6)","v":0.13644600000000001},{"$nulls":4},0.18836610000000001]
["Этилцеллозольв",1119,4.1536099999999999E-2,null,{"$f":"ROUND(J$597*C610/100,6)","v":0.109157},{"$nulls":4},0.1506931]
["Толуол",621,0.2596001,null,{"$f":"ROUND(J$597*C612/100,6)","v":0.68222899999999997},{"$nulls":4},0.94182909999999997]
["Ксилол",616,0,null,{"$f":"ROUND(J$597*C614/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Уайт-спирит",2752,0,null,{"$f":"ROUND(J$597*C616/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Этилацетат",1240,0,null,{"$f":"ROUND(J$597*C618/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Сольвент",2750,0,null,{"$f":"ROUND(J$597*C620/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Аэрозоль краски",2902,{"$f":"+ROUND(G$626*E656*10^6/(3600*B640*B641),7)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"+K590","v":0.25488},{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J644","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["Тип ЛКМ - ","Бензин авиационный Б-70",{"$nulls":7},{"$f":"+C659","v":0}]
["Годовой расход ЛКМ - ",null,null,"кг/год",{"$nulls":5},{"$f":"+J658","v":0}]
["способ нанесения на поверхность - ",null,"разбавление ЛКМ",{"$nulls":6},{"$f":"+J659","v":0}]
["общее количество краскопультов - ",null,1,"шт",{"$nulls":5},{"$f":"+J660","v":0}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},1,"шт.",null,{"$f":"+J658","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J662","v":0}]
["\"Чистое\" время работы окрасочного оборудования при нанесении ЛКМ на поверхность:",{"$nulls":8},0]
["в год - ",252,"дн/год",{"$nulls":6},0]
["в сутки -",4,"час/сут",{"$nulls":6},0]
["в год - ",{"$f":"+B665*B666","v":1008},"час/год",{"$nulls":6},0]
["Время работы с учетом времени высыхания краски:",{"$nulls":8},0]
["в год - ",{"$f":"+B665","v":252},"дн/год",{"$nulls":6},0]
["в сутки -",24,"час/сут",{"$nulls":6},0]
["в год - ",{"$f":"+B669*B670","v":6048},"час/год",{"$nulls":6},{"$f":"+J670","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J671","v":0}]
["Валовый выброс аэрозоля:",{"$nulls":8},{"$f":"+B675","v":0}]
["mк=",{"$f":"+C659","v":0},"кг",{"$nulls":6},{"$f":"+J673","v":0},{"$f":"0.4*B674*B675/100000","v":0}]
["ga =",0,"% (для пневмораспыления)",{"$nulls":6},{"$f":"+J674","v":0}]
["Аэрозоль краски","Паок=",{"$f":"+\"0.4 * \"&TEXT(B674,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B675,\"0.0\")&\" /100000 = \"&TEXT(0.4*B674*B675/100000,\"0.0000000\")&\" т/г\"","v":"0.4 * 0.0 * 0.0 /100000 = 0.0000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+J675","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J676","v":0}]
["Валовый выброс летучей части растворителя:",{"$nulls":8},{"$f":"+B682","v":0}]
["fр=",100,"%",{"$nulls":6},{"$f":"+J678","v":0}]
["g'p=",25,"%",{"$nulls":6},0]
["g''p=",75,"%",{"$nulls":6},{"$f":"B679*(B680+B681)*B682/10000000","v":0}]
["mк=",{"$f":"+C659-K674*1000","v":0},"кг",{"$nulls":6},0]
["Летучая часть","Ппарок=",{"$f":"+TEXT(B682,\"0.000\")&\" * \"&TEXT(B679,\"0.0\")&\" * (\"&TEXT(B680,\"0.0\")&\" + \"&TEXT(B681,\"0.0\")&\") / 10000000 = \"&TEXT(B679*(B680+B681)*B682/10000000,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.000 * 100.0 * (25.0 + 75.0) / 10000000 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},0]
["Валовый выброс компонентов растворителя:",{"$nulls":8},0]
["Ацетон","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C686","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$681,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C686,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$681*C686/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C686","v":0}]
["Бутилацетат","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C688","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$681,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C688,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$681*C688/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C688","v":0}]
["Спирт n-бутиловый","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C690","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$681,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C690,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$681*C690/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C690","v":0}]
["Спирт этиловый","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C692","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$681,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C692,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$681*C692/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C692","v":0}]
["Этилцеллозольв","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C694","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$681,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C694,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$681*C694/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C694","v":0}]
["Толуол","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C696","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$681,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C696,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$681*C696/100,\"0.000000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.000000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C696","v":0}]
["Ксилол","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C698","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$681,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C698,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$681*C698/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C698","v":0}]
["Уайт-спирит","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C700","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$681,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C700,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$681*C700/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C700","v":0}]
["Этилацетат","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C702","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$681,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C702,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$681*C702/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C702","v":0}]
["Сольвент","f = ",0,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C704","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$681,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C704,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$681*C704/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C704","v":0}]
["Бензин","f = ",null,"%",{"$nulls":5},{"$f":"+C706","v":0}]
[null,"М=",{"$f":"+TEXT(J$681,\"0.0000\")&\" * \"&TEXT(C706,\"0.000\")&\" / 100 = \"&TEXT(J$681*C706/100,\"0.0000\")&\" т/г\"","v":"0.0000 * 0.000 / 100 = 0.0000 т/г"},{"$nulls":6},{"$f":"+C706","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J685","v":0}]
["Максимально разовый выброс загрязняющих веществ:",{"$nulls":8},{"$f":"+J708","v":0}]
["t=",{"$f":"+B670","v":24},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J709","v":0}]
["n=",{"$f":"+B669","v":252},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J710","v":0}]
["количество поверхностей, обрабатываемых одновременно на одной площадке - ",{"$nulls":5},{"$f":"+G662","v":1},"шт.",null,{"$f":"+J711","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J712","v":0}]
[{"$f":"+A733","v":"Ацетон"},"G=",{"$f":"+TEXT(E733,\"0.000000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$710,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$711,\"0.0\")&\" ) * \"&TEXT(G$712,\"0\")&\"  = \"&TEXT(G$712*E733*1000000/3600/B$710/B$711,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"+C733+E733","v":0}]
["Бутилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},{"$f":"+C734+E734","v":0}]
["Спирт n-бутиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Спирт этиловый","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Этилцеллозольв","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Толуол","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Ксилол","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Уайт-спирит","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Этилацетат","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Сольвент","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
["Бензин","G=","0.000000 * 1000000 / (3600 * 24.0 * 252.0 ) * 1  = 0.0000000 г/с ",{"$nulls":6},0]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J713","v":0}]
["При расчете выделения аэрозоля краски учитывается \"чистое\" времы работы краскопульта:",{"$nulls":8},{"$f":"+J725","v":0}]
["t=",{"$f":"+B666","v":4},"час.",{"$nulls":6},{"$f":"+J726","v":0}]
["n=",{"$f":"+B665","v":252},"дн.",{"$nulls":6},{"$f":"+J727","v":0}]
[{"$f":"+A744","v":"Аэрозоль краски"},"Gаок=",{"$f":"+TEXT(K674,\"0.0000\")&\" * 1000000 / (3600 * \"&TEXT(B$727,\"0.0\")&\" * \"&TEXT(B$728,\"0.0\")&\") * \"&TEXT(G$712,\"0\")&\" = \"&TEXT(G712*K674*1000000/3600/B$727/B$728,\"0.0000000\")&\" г/с \"","v":"0.0000 * 1000000 / (3600 * 4.0 * 252.0) * 1 = 0.0000000 г/с "},{"$nulls":6},{"$f":"+C659","v":0}]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J729","v":0}]
["Расчет валовых (Mi, т/г) и максимально-разовых (Gi, г/с) выбросов сведен в таблицу:",{"$nulls":8},{"$f":"+SUM(J733:J744)","v":0}]
["Наименование ЗВ","Код ЗВ","Gi, г/с",null,"Мi, т/г",{"$nulls":4},{"$f":"+J731","v":0}]
["Ацетон",1401,{"$f":"+ROUND(G$712*E733*10^6/(3600*B$710*B$711),7)","v":0},null,{"$f":"ROUND(J$681*C686/100,6)","v":0},{"$nulls":4},{"$f":"+C733+E733","v":0}]
["Бутилацетат",1210,0,null,{"$f":"ROUND(J$681*C688/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Спирт n-бутиловый",1042,0,null,{"$f":"ROUND(J$681*C690/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Спирт этиловый",1061,0,null,{"$f":"ROUND(J$681*C692/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Этилцеллозольв",1119,0,null,{"$f":"ROUND(J$681*C694/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Толуол",621,0,null,{"$f":"ROUND(J$681*C696/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Ксилол",616,0,null,{"$f":"ROUND(J$681*C698/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Уайт-спирит",2752,0,null,{"$f":"ROUND(J$681*C700/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Этилацетат",1240,0,null,{"$f":"ROUND(J$681*C702/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Сольвент",2750,0,null,{"$f":"ROUND(J$681*C704/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Бензин",2704,0,null,{"$f":"ROUND(J$681*C706/100,6)","v":0},{"$nulls":4},0]
["Аэрозоль краски",2902,{"$f":"+ROUND(G$712*E744*10^6/(3600*B727*B728),7)","v":0},null,{"$f":"+K674","v":0},{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":9},{"$f":"+J731","v":0}]
["Общий выброс от работы окрасочного оборудования:",{"$nulls":8},{"$f":"+SUM(J748:J766)","v":2.8379097}]
["Наименование ЗВ","Код ЗВ","Gi, г/с",null,"Мi, т/г",{"$nulls":4},{"$f":"+J746","v":2.8379097}]
["Пропан-2-он (Ацетон)",1401,{"$f":"+C733+C646+C562+C478+C394+C309+C222+C138","v":4.9001500000000003E-2},null,{"$f":"+E733+E646+E562+E478+E394+E309+E222+E138","v":0.128776},{"$nulls":4},{"$f":"+C748+E748","v":0.1777775}]
["Бутилацетат",1210,{"$f":"+C734+C647+C563+C479+C395+C310+C223+C139","v":7.7235200000000004E-2},null,0.20297400000000002,{"$nulls":4},{"$f":"+C749+E749","v":0.28020920000000005}]
["Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)",1042,8.20993E-2,null,0.21575699999999998,{"$nulls":4},{"$f":"+C750+E750","v":0.29785629999999996}]
["Этанол (Спирт этиловый)",1061,5.1920099999999997E-2,null,0.13644600000000001,{"$nulls":4},0.18836610000000001]
["Этилцеллозольв",1119,4.1536099999999999E-2,null,0.109157,{"$nulls":4},0.1506931]
["Толуол",621,0.28491519999999998,null,0.74875700000000001,{"$nulls":4},1.0336722]
["Ксилол",616,{"$f":"C144+C228+C568","v":0.150121},null,0.32682,{"$nulls":4},0.476941]
["Уайт-спирит",2752,{"$f":"C229+C569","v":5.3275999999999997E-2},null,{"$f":"E229+E569","v":7.0580000000000004E-2},{"$nulls":4},0.12385599999999999]
["Этилацетат",1240,{"$f":"C486","v":1.6876700000000001E-2},null,{"$f":"E486","v":4.4352000000000003E-2},{"$nulls":4},6.1228700000000004E-2]
["Сольвент",2750,0,null,0,{"$nulls":4},0]
["Бензин нефтяной",2704,{"$f":"+C743","v":0},null,{"$f":"+E743","v":0},{"$nulls":4},0]
["Керосин",2732,{"$f":"+C319","v":0},null,{"$f":"+E319","v":0},{"$nulls":4},0]
[{"$f":"A651","v":"Толуол"},621,{"$f":"C483+C651","v":0.28491519999999998},null,{"$f":"E483+E651","v":0.74875700000000001}]
[{"$f":"A648","v":"Спирт n-бутиловый"},1042,{"$f":"C480+C648","v":8.20993E-2},null,{"$f":"E480+E648","v":0.21575699999999998}]
[{"$f":"A649","v":"Спирт этиловый"},1061,{"$f":"C649","v":5.1920099999999997E-2},null,{"$f":"E649","v":0.13644600000000001}]
[{"$f":"A650","v":"Этилцеллозольв"},1119,{"$f":"C650","v":4.1536099999999999E-2},null,{"$f":"E650","v":0.109157}]
[{"$f":"A647","v":"Бутилацетат"},1210,{"$f":"C479+C647","v":7.7235200000000004E-2},null,{"$f":"E479+E647","v":0.20297400000000002}]
[{"$f":"A646","v":"Ацетон"},1401,{"$f":"C478+C646","v":4.9001500000000003E-2},null,{"$f":"E478+E646","v":0.128776}]
[{"$f":"A488","v":"Аэрозоль краски"},2902,{"$f":"C488","v":4.1095999999999997E-3},null,{"$f":"E488","v":4.3200000000000002E-2},{"$nulls":4},4.73096E-2]
[]
[]
[]
["Определение параметров ГВС"]
[]
["Скорость выхода ГВС от источника (W, м/с) определяется по формуле:"]
[]
["W = V / S = 4 ∙ V / π ∙ D2"]
["Где: D - диаметр источника выброса, м."]
["V - секундная производительность выброса, куб.м/с."]
["V=",{"$f":"+C20","v":1.139},"куб.м/с"]
["D=",{"$f":"+C18","v":0.5},"м"]
["W=",{"$f":"TEXT(B777,\"0.000\")&\"*4/(3.14*\"&TEXT(B778,\"0.00\")&\"^2)=\"&TEXT(J779,\"0.00\")&\"м/с\"","v":"1.139*4/(3.14*0.50^2)=5.80м/с"},{"$nulls":7},{"$f":"+B777*4/(PI()*B778^2)","v":5.8008793658134019}]